POMIARY ELEKTRYCZNE   
1.Elementy R, L, C (rezystor, cewka indukcyjna, kondensator ) zasilane prądem sinusoidalnym.   
2.Gałąź szeregowa RL zasilana prądem sinusoidalnym.   
3.Gałąź szeregowa RC zasilana prądem sinusoidalnym.    
4.Gałąź szeregowa RLC zasilana prądem sinusoidalnym.   
5.Pomiar impedancji pętli zwarcia.    
6.Pomiar energii pobieranej przez odbiornik jednofazowy.